<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-668.655" y1="27.94" x2="-534.055" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-534.055" y1="27.94" x2="-534.055" y2="102.8575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-534.055" y1="102.8575" x2="-668.655" y2="102.8575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-668.655" y1="102.8575" x2="-668.655" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<text>LED CUBE</text>
<text>8x8x8</text>
<text>by BB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="branio">
<packages>
<package name="HTSSOP32">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="SOT54D">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="RTRIMT93YB">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; VISHAY&lt;p&gt;
Cermet, abgedichtet nach IP67</description>
</package>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<packages>
<package name="DCJ0202">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DCJ0202.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP3Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,0-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.0 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML40">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microphon">
<description>&lt;b&gt;Microphon&lt;/b&gt; from&lt;p&gt;
JLI Electronics - www.jlielectronics.com&lt;br&gt;
Panansonic - http://industrial.panasonic.com&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
&lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="WM-61B">
<description>&lt;b&gt;Omnidirectional Back Electret Condenser Microphone Cartridge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.panasonic.com/industrial/components/pdf/em06_wm61_a_b_dne.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="branio-button">
<packages>
<package name="P11S">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="branio" package="HTSSOP32" value="TLC5922DAP"/>
<element name="IC2" library="branio" package="HTSSOP32" value="TLC5922DAP"/>
<element name="IC5" library="atmel" package="DIL28-3" value="MEGA8-P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q2" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q3" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q4" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q5" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n"/>
<element name="IC6" library="linear" package="TO220H" value="7805T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-jack" package="DCJ0202" value="DCJ0202">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="E5-10,5" value="470u"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP3Q" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/12" value="1k6"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="1k6"/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="Q17" library="crystal" package="HC49/S" value="20M">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q6" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q7" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q8" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="IC3" library="branio" package="HTSSOP32" value="TLC5922DAP"/>
<element name="IC4" library="branio" package="HTSSOP32" value="TLC5922DAP"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/12" value="1k6"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1k6"/>
<element name="SV1" library="con-ml" package="ML40" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-ml" package="ML40" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC7" library="linear" package="DIL08" value="TLC272P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MIC" library="microphon" package="WM-61B" value="ELECTRET_MICROPHON-WM-61B"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="10k"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="3k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="E2-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="M1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="RTRIMT93YB" value="1M"/>
<element name="C10" library="rcl" package="E2-5" value="4.7u"/>
<element name="TL1" library="branio-button" package="P11S" value="P11S">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q9" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q10" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q11" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q12" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q13" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q14" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q15" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q16" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="40"/>
<contactref element="MIC" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="IC5" pad="22"/>
<contactref element="TL1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SIN">
<contactref element="IC1" pad="P$5"/>
<contactref element="IC5" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="IC1" pad="P$4"/>
<contactref element="IC2" pad="P$4"/>
<contactref element="IC5" pad="27"/>
<contactref element="IC3" pad="P$4"/>
<contactref element="IC4" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="XLAT">
<contactref element="IC5" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC2" pad="P$3"/>
<contactref element="IC3" pad="P$3"/>
<contactref element="IC4" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="MODE">
<contactref element="IC5" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="P$30"/>
<contactref element="IC2" pad="P$30"/>
<contactref element="IC4" pad="P$30"/>
<contactref element="IC3" pad="P$30"/>
</signal>
<signal name="BLANK">
<contactref element="IC1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="P$2"/>
<contactref element="IC5" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="P$2"/>
<contactref element="IC4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="P$28"/>
<contactref element="IC2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="P$32"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="P$32"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="P$32"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="P$32"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="Q9" pad="C"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
<contactref element="Q10" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="C"/>
<contactref element="Q11" pad="C"/>
<contactref element="Q4" pad="C"/>
<contactref element="Q12" pad="C"/>
<contactref element="Q5" pad="C"/>
<contactref element="Q13" pad="C"/>
<contactref element="Q6" pad="C"/>
<contactref element="Q14" pad="C"/>
<contactref element="Q7" pad="C"/>
<contactref element="Q15" pad="C"/>
<contactref element="Q8" pad="C"/>
<contactref element="Q16" pad="C"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="Q9" pad="E"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="Q10" pad="E"/>
</signal>
<signal name="L3">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="Q11" pad="E"/>
</signal>
<signal name="L4">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="Q12" pad="E"/>
</signal>
<signal name="L5">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="Q13" pad="E"/>
</signal>
<signal name="OUT0">
<contactref element="IC1" pad="P$7"/>
<contactref element="SV1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="IC1" pad="P$8"/>
<contactref element="SV1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="IC1" pad="P$10"/>
<contactref element="SV1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="OUT3">
<contactref element="IC1" pad="P$11"/>
<contactref element="SV1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="OUT4">
<contactref element="IC1" pad="P$12"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="OUT5">
<contactref element="IC1" pad="P$13"/>
<contactref element="SV1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="OUT6">
<contactref element="IC1" pad="P$15"/>
<contactref element="SV1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="OUT7">
<contactref element="IC1" pad="P$16"/>
<contactref element="SV1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="OUT8">
<contactref element="IC1" pad="P$17"/>
<contactref element="SV1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="OUT9">
<contactref element="IC1" pad="P$18"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="OUT10">
<contactref element="IC1" pad="P$20"/>
<contactref element="SV1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="OUT11">
<contactref element="IC1" pad="P$21"/>
<contactref element="SV1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="OUT12">
<contactref element="IC1" pad="P$22"/>
<contactref element="SV1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="OUT13">
<contactref element="IC1" pad="P$23"/>
<contactref element="SV1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="OUT14">
<contactref element="IC1" pad="P$25"/>
<contactref element="SV1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="OUT15">
<contactref element="IC1" pad="P$26"/>
<contactref element="SV1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="OUT16">
<contactref element="IC2" pad="P$7"/>
<contactref element="SV1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="OUT17">
<contactref element="IC2" pad="P$8"/>
<contactref element="SV1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="OUT18">
<contactref element="IC2" pad="P$10"/>
<contactref element="SV1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="OUT19">
<contactref element="IC2" pad="P$11"/>
<contactref element="SV1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="OUT20">
<contactref element="IC2" pad="P$12"/>
<contactref element="SV1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="OUT21">
<contactref element="IC2" pad="P$13"/>
<contactref element="SV1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="OUT22">
<contactref element="IC2" pad="P$15"/>
<contactref element="SV1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="OUT23">
<contactref element="IC2" pad="P$16"/>
<contactref element="SV1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="OUT24">
<contactref element="IC2" pad="P$17"/>
<contactref element="SV1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="P$31"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="P$31"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="Q17" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="Q17" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="L7">
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="Q15" pad="E"/>
</signal>
<signal name="L6">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="Q14" pad="E"/>
</signal>
<signal name="L8">
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="Q16" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC4" pad="P$31"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC3" pad="P$31"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT25">
<contactref element="IC2" pad="P$18"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT26">
<contactref element="IC2" pad="P$20"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT27">
<contactref element="IC2" pad="P$21"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT28">
<contactref element="IC2" pad="P$22"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT29">
<contactref element="IC2" pad="P$23"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUT30">
<contactref element="IC2" pad="P$25"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OUT31">
<contactref element="IC2" pad="P$26"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="OUT32">
<contactref element="IC3" pad="P$7"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OUT33">
<contactref element="IC3" pad="P$8"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="OUT34">
<contactref element="IC3" pad="P$10"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="OUT35">
<contactref element="IC3" pad="P$11"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OUT36">
<contactref element="IC3" pad="P$12"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="OUT37">
<contactref element="IC3" pad="P$13"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="OUT38">
<contactref element="IC3" pad="P$15"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="OUT39">
<contactref element="IC3" pad="P$16"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="OUT40">
<contactref element="IC3" pad="P$17"/>
<contactref element="SV2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="OUT41">
<contactref element="IC3" pad="P$18"/>
<contactref element="SV2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="OUT42">
<contactref element="IC3" pad="P$20"/>
<contactref element="SV2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="OUT43">
<contactref element="IC3" pad="P$21"/>
<contactref element="SV2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="OUT44">
<contactref element="IC3" pad="P$22"/>
<contactref element="SV2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="OUT45">
<contactref element="IC3" pad="P$23"/>
<contactref element="SV2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="OUT46">
<contactref element="IC3" pad="P$25"/>
<contactref element="SV2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="OUT47">
<contactref element="IC3" pad="P$26"/>
<contactref element="SV2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="OUT48">
<contactref element="IC4" pad="P$7"/>
<contactref element="SV2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="OUT49">
<contactref element="IC4" pad="P$8"/>
<contactref element="SV2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="OUT50">
<contactref element="IC4" pad="P$10"/>
<contactref element="SV2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="OUT51">
<contactref element="IC4" pad="P$11"/>
<contactref element="SV2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="OUT52">
<contactref element="IC4" pad="P$12"/>
<contactref element="SV2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="OUT53">
<contactref element="IC4" pad="P$13"/>
<contactref element="SV2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="OUT54">
<contactref element="IC4" pad="P$15"/>
<contactref element="SV2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="OUT55">
<contactref element="IC4" pad="P$16"/>
<contactref element="SV2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="OUT56">
<contactref element="IC4" pad="P$17"/>
<contactref element="SV2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="OUT57">
<contactref element="IC4" pad="P$18"/>
<contactref element="SV2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="OUT58">
<contactref element="IC4" pad="P$20"/>
<contactref element="SV2" pad="34"/>
</signal>
<signal name="OUT59">
<contactref element="IC4" pad="P$21"/>
<contactref element="SV2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="OUT60">
<contactref element="IC4" pad="P$22"/>
<contactref element="SV2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="OUT61">
<contactref element="IC4" pad="P$23"/>
<contactref element="SV2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="OUT62">
<contactref element="IC4" pad="P$25"/>
<contactref element="SV2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="OUT63">
<contactref element="IC4" pad="P$26"/>
<contactref element="SV2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="P$28"/>
<contactref element="IC3" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC3" pad="P$28"/>
<contactref element="IC4" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="MIC" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC">
<contactref element="IC5" pad="23"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC5" pad="21"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="TL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="Q9" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element="Q10" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="Q3" pad="E"/>
<contactref element="Q11" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="Q4" pad="E"/>
<contactref element="Q12" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="Q5" pad="E"/>
<contactref element="Q13" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="Q6" pad="E"/>
<contactref element="Q14" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="Q7" pad="E"/>
<contactref element="Q15" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="Q8" pad="E"/>
<contactref element="Q16" pad="B"/>
</signal>
<signal name="B8">
<contactref element="Q1" pad="B"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="B7">
<contactref element="Q2" pad="B"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="B6">
<contactref element="Q3" pad="B"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="B5">
<contactref element="Q4" pad="B"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="B4">
<contactref element="Q5" pad="B"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="B3">
<contactref element="Q6" pad="B"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="Q7" pad="B"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="Q8" pad="B"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
