<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="200" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="200" y1="0" x2="200" y2="150" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="200" y1="150" x2="0" y2="150" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="150" x2="0" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>9</text>
<text>17</text>
<text>25</text>
<text>33</text>
<text>41</text>
<text>49</text>
<text>57</text>
<text>64</text>
<text>56</text>
<text>48</text>
<text>40</text>
<text>32</text>
<text>24</text>
<text>16</text>
<text>8</text>
<text>LED CUBE 8x8x8</text>
<text>by Branko BABUSIAK, 2016</text>
<text>OUT 1-25</text>
<text>OUT 26-64</text>
<text>L1 - L8</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML40">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.0 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="SV3" library="con-harting-ml" package="ML40" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-harting-ml" package="ML40" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD19" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD20" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD21" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD22" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD23" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD24" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD25" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD26" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD27" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD28" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD29" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD30" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD31" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD32" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD33" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD34" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD35" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD36" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD37" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD38" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD39" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD40" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD41" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD42" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD43" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD44" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD45" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD46" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD47" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD48" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD49" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD50" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD51" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD52" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD53" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD54" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD55" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD56" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD57" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD58" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD59" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD60" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD61" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD62" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD63" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="PAD64" library="wirepad" package="3,17/1,1" value=""/>
<element name="H1" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="L1">
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L3">
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="L5">
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L7">
<contactref element="SV3" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="L4">
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="L6">
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="L8">
<contactref element="SV3" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT0">
<contactref element="SV3" pad="16"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="SV3" pad="18"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT4">
<contactref element="SV3" pad="20"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT6">
<contactref element="SV3" pad="22"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT8">
<contactref element="SV3" pad="24"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT10">
<contactref element="SV3" pad="26"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT12">
<contactref element="SV3" pad="28"/>
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT14">
<contactref element="SV3" pad="30"/>
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT16">
<contactref element="SV3" pad="32"/>
<contactref element="PAD17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT18">
<contactref element="SV3" pad="34"/>
<contactref element="PAD19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT20">
<contactref element="SV3" pad="36"/>
<contactref element="PAD21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT22">
<contactref element="SV3" pad="38"/>
<contactref element="PAD23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT24">
<contactref element="SV3" pad="40"/>
<contactref element="PAD25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="SV3" pad="17"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT3">
<contactref element="SV3" pad="19"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT5">
<contactref element="SV3" pad="21"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT7">
<contactref element="SV3" pad="23"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT9">
<contactref element="SV3" pad="25"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT11">
<contactref element="SV3" pad="27"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT13">
<contactref element="SV3" pad="29"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT15">
<contactref element="SV3" pad="31"/>
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT17">
<contactref element="SV3" pad="33"/>
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT19">
<contactref element="SV3" pad="35"/>
<contactref element="PAD20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT21">
<contactref element="SV3" pad="37"/>
<contactref element="PAD22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT23">
<contactref element="SV3" pad="39"/>
<contactref element="PAD24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT25">
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="PAD26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT27">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="PAD28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT29">
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="PAD30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT31">
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="PAD32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT33">
<contactref element="SV4" pad="9"/>
<contactref element="PAD34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT35">
<contactref element="SV4" pad="11"/>
<contactref element="PAD36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT37">
<contactref element="SV4" pad="13"/>
<contactref element="PAD38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT39">
<contactref element="SV4" pad="15"/>
<contactref element="PAD40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT41">
<contactref element="SV4" pad="17"/>
<contactref element="PAD42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT43">
<contactref element="SV4" pad="19"/>
<contactref element="PAD44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT45">
<contactref element="SV4" pad="21"/>
<contactref element="PAD46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT47">
<contactref element="SV4" pad="23"/>
<contactref element="PAD48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT49">
<contactref element="SV4" pad="25"/>
<contactref element="PAD50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT51">
<contactref element="SV4" pad="27"/>
<contactref element="PAD52" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT53">
<contactref element="SV4" pad="29"/>
<contactref element="PAD54" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT55">
<contactref element="SV4" pad="31"/>
<contactref element="PAD56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT57">
<contactref element="SV4" pad="33"/>
<contactref element="PAD58" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT59">
<contactref element="SV4" pad="35"/>
<contactref element="PAD60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT61">
<contactref element="SV4" pad="37"/>
<contactref element="PAD62" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT63">
<contactref element="SV4" pad="39"/>
<contactref element="PAD64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT26">
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="PAD27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT28">
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="PAD29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT30">
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="PAD31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT32">
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="PAD33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT34">
<contactref element="SV4" pad="10"/>
<contactref element="PAD35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT36">
<contactref element="SV4" pad="12"/>
<contactref element="PAD37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT38">
<contactref element="SV4" pad="14"/>
<contactref element="PAD39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT40">
<contactref element="SV4" pad="16"/>
<contactref element="PAD41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT42">
<contactref element="SV4" pad="18"/>
<contactref element="PAD43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT44">
<contactref element="SV4" pad="20"/>
<contactref element="PAD45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT46">
<contactref element="SV4" pad="22"/>
<contactref element="PAD47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT48">
<contactref element="SV4" pad="24"/>
<contactref element="PAD49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT50">
<contactref element="SV4" pad="26"/>
<contactref element="PAD51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT52">
<contactref element="SV4" pad="28"/>
<contactref element="PAD53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT54">
<contactref element="SV4" pad="30"/>
<contactref element="PAD55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT56">
<contactref element="SV4" pad="32"/>
<contactref element="PAD57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT58">
<contactref element="SV4" pad="34"/>
<contactref element="PAD59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT60">
<contactref element="SV4" pad="36"/>
<contactref element="PAD61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT62">
<contactref element="SV4" pad="38"/>
<contactref element="PAD63" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
