<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="-137.775" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-137.775" y1="0" x2="-137.775" y2="106.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-137.775" y1="106.35" x2="10.16" y2="106.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="106.35" x2="10.16" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>LED CUBE 5x5x5</text>
<text>by BB 2012</text>
<text>1</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>10</text>
<text>15</text>
<text>20</text>
<text>25</text>
<text>20</text>
</plain>
<libraries>
<library name="branio">
<packages>
<package name="HTSSOP32">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="SOT54D">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ftdichip">
<packages>
<package name="SSOP28">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt; SSOP-28&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-berg">
<packages>
<package name="PN61729-S">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt; with shield&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<packages>
<package name="DCJ0202">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DCJ0202.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP3Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,0-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.0 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="branio" package="HTSSOP32" value="TLC5922DAP"/>
<element name="IC2" library="branio" package="HTSSOP32" value="TLC5922DAP"/>
<element name="IC3" library="atmel" package="DIL28-3" value="MEGA8-P">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q2" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q3" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q4" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="Q5" library="transistor-small-signal" package="SOT54D" value="BC639"/>
<element name="IC4" library="ftdichip" package="SSOP28" value="FT232RL">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="FT232RL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1146032"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="91K9918"/>
</element>
<element name="X1" library="con-berg" package="PN61729-S" value="PN61729-S">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-5" value="1u"/>
<element name="FERIT" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="330"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="330"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="IC5" library="linear" package="TO220H" value="7805T"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-jack" package="DCJ0202" value="DCJ0202">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="C12" library="rcl" package="E5-10,5" value="470u"/>
<element name="JP31" library="jumper" package="JP3Q" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP11" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP12" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP13" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP14" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP15" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP16" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP17" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP18" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP19" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP20" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP21" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP22" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP23" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP24" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP25" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP26" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP27" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP28" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP29" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP30" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/7" value="1k6"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/7" value="1k6"/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="330"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="Q6" library="crystal" package="HC49/S" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C025-025X050" value="22p"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C025-025X050" value="22p"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="IC4" pad="25"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="21"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="S1"/>
<contactref element="X1" pad="S2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="26"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="P$1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="P$1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="JP31" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="IC3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="USBDP">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="USBDM">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="FERIT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="FERIT" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TD">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RD">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC4" pad="23"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC4" pad="22"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIN">
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="IC1" pad="P$4"/>
<contactref element="IC2" pad="P$4"/>
<contactref element="IC3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="XLAT">
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="MODE">
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="P$30"/>
<contactref element="IC2" pad="P$30"/>
</signal>
<signal name="BLANK">
<contactref element="IC1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="P$2"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="P$28"/>
<contactref element="IC2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$32"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="P$32"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="C"/>
<contactref element="Q4" pad="C"/>
<contactref element="Q5" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="JP31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP31" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP31" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="JP31" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP31" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DSR">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="Q2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="Q3" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="Q4" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="Q5" pad="B"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="JP26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element="JP27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L3">
<contactref element="Q3" pad="E"/>
<contactref element="JP28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L4">
<contactref element="Q4" pad="E"/>
<contactref element="JP29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L5">
<contactref element="Q5" pad="E"/>
<contactref element="JP30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT0">
<contactref element="IC1" pad="P$7"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="IC1" pad="P$8"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="IC1" pad="P$10"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT3">
<contactref element="IC1" pad="P$11"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT4">
<contactref element="IC1" pad="P$12"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT5">
<contactref element="IC1" pad="P$13"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT6">
<contactref element="IC1" pad="P$15"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT7">
<contactref element="IC1" pad="P$16"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT8">
<contactref element="IC1" pad="P$17"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT9">
<contactref element="IC1" pad="P$18"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT10">
<contactref element="IC1" pad="P$20"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT11">
<contactref element="IC1" pad="P$21"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT12">
<contactref element="IC1" pad="P$22"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT13">
<contactref element="IC1" pad="P$23"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT14">
<contactref element="IC1" pad="P$25"/>
<contactref element="JP15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT15">
<contactref element="IC1" pad="P$26"/>
<contactref element="JP16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT16">
<contactref element="IC2" pad="P$7"/>
<contactref element="JP17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT17">
<contactref element="IC2" pad="P$8"/>
<contactref element="JP18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT18">
<contactref element="IC2" pad="P$10"/>
<contactref element="JP19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT19">
<contactref element="IC2" pad="P$11"/>
<contactref element="JP20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT20">
<contactref element="IC2" pad="P$12"/>
<contactref element="JP21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT21">
<contactref element="IC2" pad="P$13"/>
<contactref element="JP22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT22">
<contactref element="IC2" pad="P$15"/>
<contactref element="JP23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT23">
<contactref element="IC2" pad="P$16"/>
<contactref element="JP24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT24">
<contactref element="IC2" pad="P$17"/>
<contactref element="JP25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="P$31"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="P$31"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
